Legende:  
QA Luftmenge   
VA Luftgeschwindigkeit  
∆PA Luftdruckverluste  
TAI Lufteintrittstemperatur  
RHI Relative Feuchte Lufteintritt  
TAO Luftaustrittstemperatur  
RHO Relative Feuchte Luftaustritt  
QTOT Kühlleistung gesamt  
QSEN Kühllestung sensibel  
QW Wassermenge  
WV Wassergeschwindigkeit  
TWI Wassereintrittstemperatur  
TWU Waseraustrittstemperatur  
∆PW Wasserdruckverluste  
L Laminäre Strömung