Legende:  
R Rohrreihenanzahl  
FS(Th.) Lamellenabstand (Wandstärke)  
Circ Kreisläufeanzahl  
QA Luftmenge  
VA Luftgeschwindigkeit  
∆PA Luftdruckverluste  
TAI Lufteintrittstemperatur  
TAO Luftaustrittstemperatur  
QTOT Kühlleistung gesamt  
QW Wassermenge  
WV Wassergeschwindigkeit  
TWI Wassereintrittstemperatur  
TWU Waseraustrittstemperatur  
∆PW Wasserdruckverluste  
L Laminäre Strömung