Legenda:  
R Numero di ranghi  
FS(Th.) Spaziatura alette (spessore)  
Circ Numero di circuiti  
QA Portata aria  
VA Velocità aria  
∆PA Perdite di carico aria  
TAI Temperatura ingresso aria  
TAO Temperatura uscita aria  
QTOT Potenza frigorifera totale  
TC Temperatura di condensazione   
TSUB Sottoraffreddamento  
TE Temperatura di evaporazione   
TSUR Surriscaldamento  
QREF Portata refrigerante  
∆PR Perdite di carico refrigerante   
∆TR ∆T perdite di carico refrigerante