Legenda:  
R Numero di ranghi  
FS(Th.) Spaziatura alette (spessore)  
Circ Numero di circuiti  
QA Portata aria  
VA Velocità aria  
∆PA Perdite di carico aria  
TAI Temperatura ingresso aria  
RHI Umidità relativa ingresso aria  
TAO Temperatura uscita aria  
RHO Umidità relativa uscita aria  
QTOT Potenza frigorifera totale  
QSEN Potenza frigorifera sensibile  
QW Portata acqua   
WV Velocità acqua  
TWI Temperatura entrata acqua   
TWU Temperatura uscita acqua  
∆PW Perdite di carico acqua  
L Regime laminare