Legenda:  
QA Portata aria  
VA Velocità aria  
∆PA Perdite di carico aria  
TAI Temperatura ingresso aria  
RHI Umidità relativa ingresso aria  
TAO Temperatura uscita aria  
RHO Umidità relativa uscita aria  
QTOT Potenza frigorifera totale  
QSEN Potenza frigorifera sensibile  
TE Temperatura di evaporazione   
TSUR Surriscaldamento  
TC Temperatura di condensazione   
TSUB Sottoraffreddamento  
QREF Portata refrigerante  
∆PR Perdite di carico refrigerante   
∆TR ∆T perdite di carico refrigerante