Legenda:  
QA Portata aria  
VA Velocità aria  
∆PA Perdite di carico aria  
TAI Temperatura ingresso aria  
TAO Temperatura uscita aria  
QTOT Potenza frigorifera totale  
QW Portata acqua   
WV Velocità acqua  
TWI Temperatura entrata acqua   
TWU Temperatura uscita acqua  
∆PW Perdite di carico acqua  
L Regime laminare